Składniki:

Mieszanina wodna kwasów i surfaktantów
Opis chemiczny:

Mieszaniny:
3.2

Nie dotyczy

Substancje:
3.1

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

42 631 47 25
Numer telefonu alarmowego:
1.4

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
EMER ROBERT DZIEDZIC , 92-725 ŁÓDŹ , UL. BARWINKOWA 12 , TEL. 501 008 310
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ- Robert Dziedzic tel. 501 008 310

Wyprodukowano dla: FHU FART-CHEM TOMASZ SZMAŃDA , 87-148 ŁYSOMICE

1.3

Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3

Zastosowanie zalecane: Środek czyszczący. Wyłącznie do użytku zawodowego.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP
Identyfikator produktu:
1.1

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Elementy oznakowania:
2.2

Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1, H318
Skin Corr. 1A: Działanie żrące / drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A, H314

Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
2.1

Brak danych

Inne zagrożenia:
2.3

Kwas azotowy(V); kwas fosforawy

 
 
Substancje, które mają wpływ na klasyfikację

 

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264: Dokładnie umyć po użyciu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Niebezpieczeństwo

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Strona 1/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i środków działania (koce przeciwpożarowe, podręczna apteczka, ...) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC.

 
Informacje dla straży pożarnej:
5.3

W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

 
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
5.2

Produkt niepalny w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania. W razie zapalenia na skutek niewłaściwego postępowania, magazynowania lub użytkowania należy raczej stosować gaśnice proszkowe (proszek ABC), zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń ochrony przeciwpożarowej. NIE ZALECA SIĘ używać wody bieżącej jako środka gaśniczego.

 
Środki gaśnicze:
5.1
 
EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy)

Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

Stężenie
Nazwa chemiczna/klasyfikacja
Identyfikacja

 
10 - <25 %

Ox. Liq. 3: H272; Skin Corr. 1A: H314 - Niebezpieczeństwo

Rozporządzenie 1272/2008

ATP CLP00
Kwas azotowy(V)

007-004-00-1
231-714-2
7697-37-2
01-2119487297-23-XXXX

Index:
EC:
CAS:
REACH:

 
2,5 - <10 %

Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314 - Niebezpieczeństwo

Rozporządzenie 1272/2008

ATP CLP00
kwas fosforawy

015-157-00-0
233-663-1
10294-56-1
01-2119488030-46-XXXX

Index:
EC:
CAS:
REACH:

Dokładne brzmienie zwrotów R i H patrz sekcja 16

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Brak danych

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:
4.3

Natychmiastowe i opóźnione efekty są wskazane w pkt. 2 i 11.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
4.2

Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. Nie wywoływać wymiotów, gdyż wyrzucenie treści żołądka może uszkodzić błonę śluzową górnej sekcji układu pokarmowego, a także może dojść do jej aspiracji. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W razie utraty przytomności nie podawać nic drogą ustną aż do konsultacji z lekarzem. Zapewnić poszkodowanemu spokój.

 
Poprzez drogi pokarmowe/oddechowe:

 
Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

 
Przez kontakt z oczami:

 
Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem naturalnym , spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanka spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji.

 
Przez kontakt ze skórą:

 
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne podczas wdychania, ale w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.

 
Przez wdychanie:

 
Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

 
Opis środków pierwszej pomocy:
4.1

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Strona 2/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy)

Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuścić, aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą.

 
Dodatkowe postanowienia:

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Patrz również p.8 i 13.

 
Odniesienia do innych sekcji:
6.4

Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce. Nie używać do wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych absorbentów. Wszelkie uwagi dotyczące usuwania produktu można znaleźć w sekcji 13.

 
Zaleca się:

 
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
6.3

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, cieków wodnych, gleby, kanalizacji.

 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
6.2

Odizolować miejsca ulatniania się gazów, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem należy obowiązkowo zastosować środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Ewakuować miejsce i usunąć z niego osoby, które nie mają należytych środków ochrony.

 
Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

6 miesięcy
Maksymalny czas:

30 ºC
Maks.temp.:

5 ºC
Min. temp.:

 
Techniczne aspekty przechowywania
A.-

 
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:
7.2

Zaleca się przechowywać w pobliżu produktu materiał absorpcyjny (patrz sekcja 6.3)

Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom dla środowiska
D.-

Nie jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim środkiem czystości.

 
Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom ergonomicznym i toksykologicznym.
C.-

Zaleca się przelewać produkt powoli, aby nie doprowadzać do powstania ładunków elektrostatycznych, które mogłyby negatywnie oddziaływać na produkty łatwo zapalne. Informacje na temat warunków i substancji, których należy unikać można znaleźć w sekcji 10.

 
Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom.
B.-

W kwestii zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Przechowywać naczynia szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopuścić do samoistnego wycieku z pojemników. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami.

 
Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem
A.-

 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
7.1

Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych konkretnych zaleceń dotyczących stosowania tego produktu.

 
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:
7.3

Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elaktrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych. Więcej informacji patrz sekcja 10.5.

 
Ogólne warunki przechowywania.
B.-

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Strona 3/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817 2014.09.24):

 
Parametry dotyczące kontroli:
8.1

Wartości graniczne standardów jakości środowiskowej
Identyfikacja

2014
Rok
EC: 231-714-2

2,6 mg/m³

NDSCh
CAS: 7697-37-2

1,4 mg/m³

NDS
Kwas azotowy(V)

DNEL (Pracowników):

Lokalne
Systematyczna
Lokalne
Systematyczna

Identyfikacja

Długa ekspozycja
Krótkie narażenie

Brak danych
Brak danych
2,6 mg/m³
Brak danych
Wdychanie
EC: 231-714-2

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Skórna
CAS: 7697-37-2

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Ustna
Kwas azotowy(V)

DNEL (Populacji):

Lokalne
Systematyczna
Lokalne
Systematyczna

Identyfikacja

Długa ekspozycja
Krótkie narażenie

0,65 mg/m³
Brak danych
1,3 mg/m³
Brak danych
Wdychanie
EC: 231-714-2

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Skórna
CAS: 7697-37-2

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Ustna
Kwas azotowy(V)

Brak danych

PNEC:

 
Ochrona dróg oddechowych.
B.-

Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej „oznakowaniem CE”. Więcej informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony…) można uzyskać w broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotyczą czystego produktu. Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w zależności od stopnia rozcieńczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące przechowywania produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcja 7.1 i 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie – z uwagi na brak informacji dotyczących wyposażenia ochronnego posiadanego przez firmę – należy traktować jako zalecenie w celu zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z produktem

 
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy
A.-

 
Kontrola narażenia:
8.2

W przypadku powstania oparów lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenie konieczne będzie zastosowanie odzieży ochronnej.

 
Szczególna ochrona rąk.
C.-

Uwagi
Normy CEN
Oznakowanie
Wyposażenie ochronne
Piktogram

Wymienić rękawice w razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Rękawice jednorazowe chroniące przed czynnikami chemicznymi

Obowiązkowa ochrona rąk

 
Ochrona oczu i twarzy
D.-

Uwagi
Normy CEN
Oznakowanie
Wyposażenie ochronne
Piktogram

Czyścić codziennie i regularnie dezynfekować zgodnie z instrukcjami producenta. 
EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN ISO 4007:2012

Okulary panoramiczne chroniące przed kroplami cieczy

Obowiązkowa ochrona twarzy

 
Ochrona ciała
E.-

Strona 4/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

Brak danych *
Gęstość pary  20 ºC:

Brak danych *
pH:

Brak danych *
Stężenie:

Brak danych *
Lepkość kinematyczna 40 ºC:

1,05 cSt
Lepkość kinematyczna 20 ºC:

1,19 cP
Lepkość dynamiczna 20 ºC:

1,129
Gęstość względna 20 ºC:

1129 kg/m³
Gęstość 20 ºC:

Charakterystyka produktu:

Brak danych *
Tempo parowania 20 ºC:

13467 Pa  (13 kPa)
Ciśnienie pary 50 ºC:

2631 Pa
Ciśnienie pary 20 ºC:

96 ºC
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym:

Lotność:

Nie określony
Zapach:

Nie określony
Kolor:

Nie określony
Wygląd:

Ciecz
Stan skupienia 20 ºC:

Wygląd fizyczny:

 
Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu.

 
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
9.1
 
EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Uwagi
Normy CEN
Oznakowanie
Wyposażenie ochronne
Piktogram

Wyłącznie do użytku zawodowego.
EN ISO 13688:2013

Odzież robocza

Żadna
EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Obuwie robocze antypoślizgowe

 
Dodatkowe środki ochrony awaryjnej
F.-

Normy
Środki awaryjne
Normy
Środki awaryjne

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Przyrząd do płukania oczu
ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Prysznic awaryjny

Brak danych
Średnia masa cząsteczkowa:

Brak danych
Średnia liczba węgli:

0 kg/m³  (0 g/L)
Gęstość LZO 20 ºC:

0 % masa
LZO (Zawartość):

Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2011 nr 95 poz. 558, ten produkt ma następujące właściwości:

Lotne związki organiczne:

 
Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się produktu oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1.

 
Kontrola narażenia środowiska.:

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

 *Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

Strona 5/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

Wdychanie (toksyczność ostra):
B-

-   Ostre zatrucie: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy połknięciu. Więcej informacji patrz sekcja 3.
-   Żrący/Drażniący: Produkt korozyjny, po połknięciu wywołuje oparzenia i całkowicie niszczy tkanki. Więcej informacji dotyczących skutków ubocznych w wyniku kontaktu produktu ze skórą można znaleźć w sekcji 2.

 
Połknięcie (toksyczność ostra):
A.-

W razie powtarzającego się, wydłużonego narażenia lub stężeń wyższych od ustalonych ograniczeń narażenia zawodowego, mogą wystąpić skutki uboczne dla zdrowia w zależności od drogi narażenia:

 
Zagrożenie dla zdrowia:

 
Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla produktu

 
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
11.1
 
EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (Ciąg dalszy)

Brak danych *
współczynnik załamania:

Brak danych *
Napięcie powierzchniowe 20 ºC:

Inne informacje:
9.2

Brak danych *
Górna granica wybuchowości:

Brak danych *
Dolna granica wybuchowości:

Brak danych *
Temperatura samozapłonu:

Niepalny (>60 ºC)
Temperatura zapłonu:

Palność:

Brak danych *
Temperatura topnienia/krzepnięcia:

Brak danych *
Temperatura rozkładu:

Brak danych *
Stopień rozpuszczalności:

Brak danych *
Rozpuszczalność w wodzie 20 ºC:

Brak danych *
Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 ºC:

 *Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

W celu szczegółowego zapoznania się z produktami rozkładu należy przeczytać część 10.3, 10.4 i 10.5 W zależności od warunków rozkładu, w jego wyniku mogą się uwalniać złożone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla i inne związki organiczne.

 
Niebezpieczne produkty rozkładu:
10.6

Nie dotyczy
Środki ostrożności
Środki ostrożności
Nie dotyczy
Nie dotyczy

 
Inne
Materiały łatwopalne
Utleniacze
Woda
Kwasy

 
Materiały niezgodne:
10.5

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

 
Wilgotność
Światło słoneczne
Ogrzewanie
Kontakt z powietrzem
Wstrząsy i tarcia

Stosować i składować w temperaturze pokojowej

 
Warunki, których należy unikać:
10.4

Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami

 
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
10.3

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania.

 
Stabilność chemiczna :
10.2

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania. Patrz punkt 7

 
Reaktywność:
10.1

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Strona 6/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

Zdolność do bioakumulacji:
12.3
 
EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach:

Brak danych

Inne informacje:

 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
H-

 
-   Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.
-   Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie:
G-

 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) czas ekspozycji:
F-

-   Oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ich efekty uczulające. Więcej informacji patrz sekcja 3.
-   Skórny: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

Efekty uczulające:
E-

-   Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na wyżej wymienione efekty. Więcej informacji patrz sekcja 3.
-   Może powodować wady genetyczne: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.
-   Może działać szkodliwie na płodność: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość):
D-

-   Kontakt ze skórą: Produkt w razie kontaktu ze skórą niszczy tkaniny w całości i powoduje poparzenia. Więcej informacji dotyczących skutków ubocznych w wyniku kontaktu produktu ze skórą można znaleźć w sekcji 2.
-   Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje poważne zranienia.

Kontakt ze skórą i oczami (toksyczność ostra):
C-

-   Ostre zatrucie: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy wdychaniu. Więcej informacji patrz sekcja 3.
-   Żrący/Drażniący: W przypadku długotrwałego wdychania produkt wpływa niszcząco na tkanki błon śluzowych i górnych dróg oddechowych.

Rodzaj
Ostra toksyczność
Identyfikacja

Brak danych
LC50 wdychanie
EC: 233-663-1

Brak danych
LD50 skórna
CAS: 10294-56-1

Szczur
1580 mg/kg
LD50 ustna
kwas fosforawy

Szczur
7 mg/L (1 h)
LC50 wdychanie
EC: 231-714-2

Brak danych
LD50 skórna
CAS: 7697-37-2

Brak danych
LD50 ustna
Kwas azotowy(V)

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczność:
12.1

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości eko toksykologicznych samej mieszaniny.

Rodzaj
Rodzaj
Ostra toksyczność
Identyfikacja

Brak danych
EC50
EC: 231-714-2

Brak danych
EC50
CAS: 7697-37-2

Ryba
Gambussia afinis
72 mg/L (96 h)
LC50
Kwas azotowy(V)

Brak danych

 
Trwałość i zdolność do rozkładu:
12.2

Strona 7/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Nie określony

 
Nie określony

 
Mobilność w glebie:
12.4

Nie podano

 
Inne szkodliwe skutki działania:
12.6

Nie dotyczy

 
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
12.5

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawo wspólnotowe: Dyrektywą 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014
Prawo krajowy:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz.U.2013 poz. 888)

Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami.

Postanowienia dotyczące administracji odpadami:

Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionym do oceny i usunięcia odpadu zgodnie z Aneksem 1 i Aneksem 2 (Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2013 nr 0 poz 21. Zgodnie z kodem 15 01 (2014/955/EU), jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym przypadku, należy obchodzić się z nim jak z odpadem nie stanowiącym zagrożenia. Odradza się jego zrzut do cieków wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

 
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

HP4 Drażniące — działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP8 Żrące

Typ odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):

Niebezpieczny
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29*

Rodzaj odpadu  (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014)
Opis
Kod

 
Metody unieszkodliwiania odpadów:
13.1

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Zgodnie z wymogami ADR 2015 i RID 2015:

 
Transport naziemny niebezpiecznych towarów:

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Brak danych
14.7
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Zagrożenia dla środowiska:
Nie
14.5
E
Kod ograniczeń w tunelach:
14.6
14.4
14.3
14.2
14.1
Etykiety:
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
Grupa opakowaniowa:
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
Numer UN:
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:
Właściwości fizyczno-chemiczne:
UN1760
8
II
8
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Kwas azotowy(V))
274
patrz część 9
Ilość maksymalna:
1 L

 
Zgodnie z wymogami IMDG 37-14:

 
Transport morski niebezpiecznych towarów:

Strona 8/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

Inne przepisy:

Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane służące do oszacowania miejscowego zagrożenia w celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

 
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:

Brak danych

 
Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Załącznika XVII, REACH):

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  (Ciąg dalszy)

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Brak danych
14.7
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Zagrożenia dla środowiska:
Nie
14.5
F-A, S-B
Kody EmS:
14.6
14.4
14.3
14.2
14.1
Etykiety:
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
Grupa opakowaniowa:
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
Numer UN:
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:
Właściwości fizyczno-chemiczne:
UN1760
8
II
8
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Kwas azotowy(V))
274, 944
patrz część 9
Ilość maksymalna:
1 L

 
Zgodnie z wymogami IATA/ICAO 2015:

 
Transport powietrzny niebezpiecznych towarów:

14.6
14.4
14.3
14.2
14.1
patrz część 9
Właściwości fizyczno-chemiczne:
II
Grupa opakowaniowa:
8
Etykiety:
8
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Kwas azotowy(V))
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
Numer UN:
UN1760
Zagrożenia dla środowiska:
Nie
14.5
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Brak danych
14.7
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny:
15.1

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów Brak danych

Substancje czynne niezawarte w Załączniku I (Rozporządzenie (UE) nr 528/2012): Brak danych

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Brak danych

Substancje obecne w Załączniku XIV REACH (lista zezwoleń) i data ważności: Brak danych

Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych

Strona 9/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz.U. z 2012r., poz. 1018) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).
Ustawa o preparatach biobójczych (Dz.U 2002 Nr 175, poz. 1433).
Dyrektywą Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
Dyrektywą Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
Dyrektywą Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. z 2012r. poz. 688)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U z 2012r., poz. 890)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2011, nr 227, poz. 1367 )
Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz. 840).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do Rozporządzenia 1907/2006 (Dz.U 2013 poz. 1314)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz.U. 2013 poz. 888)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń w produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U z 2014r nr 0 poz. 769)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923).
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U z 2015r. nr 0, poz. 675)
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowegoprzewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U 2015 poz. 882)
Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 875)

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy)

Strona 10/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

Skróty użyte w tekście:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Główne źródła literatury:

Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

 
Rady dotyczące wyszkolenia personelu:

Eye Dam. 1: System obliczania
Skin Corr. 1A: System obliczania

Proces klasyfikacji:

Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
Ox. Liq. 3: H272 - Może intensyfikować pożar, utleniacz
Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):

Podane zwroty nie dotyczą samego produktu, służą wyłącznie do celów informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych składników, pojawiąjących się w rozdziale 3.

 
Teksty z normatywy wspomnianej w sekcji 3:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Teksty z normatywy wspomnianej w sekcji 2:

Brak danych

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie ryzykiem :

Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporządzenia (WE) Nr 453/2010,Rozporządzenia (UE) Nr 2015/830)

 
Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki:

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy)

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana

Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
15.2

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku)

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Strona 11/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Kontynuacja na następnej stronie -

EMER ROBERT DZIEDZIC
ALU CIP

Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE (Ciąg dalszy)

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy
ADR: międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych
IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciągu 5 dób
BCF: współczynnik biokoncentracji
Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol/woda
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
EC50:stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie)
LD50: medialna dawka śmiertelna
LC50: medialne stężenie śmiertelne
EC50: medialne stężenie efektywne
PBT: zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji
vPvB: bardzo duża zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji
IWO: środki ochrony indywidualnej
STP: oczyszczalnie ścieków
Henry: rozpuszczalność danego składnika w roztworze w zależności od ciśnienia cząstkowego tego składnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS)
EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym
ELINCS: Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny
STOT: działanie toksyczne na narządy docelowe
Koc: współczynnik podziału normalizowany na zawartość węgla organicznego, określa stopień absorpcji substancji organicznych w glebie
DNEL: pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian
PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązujacym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone.
Strona 12/12
Data sporządzenia: 2009-07-10
Aktualizacja: 2015-07-10
Wersja: 2 (zastępuje 1)
- Koniec arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa -